|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Szanowni Państwo,  prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę –**lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.**  Prawidłowość deklaracji **mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy**, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.  Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,**podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.**  Zgodnie z przepisami**kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane**w odpowiedniej specjalności.  Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:  [https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji](https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SdhEqE&mc=9z&s=BlScwon&u=MDzn8&z=ECFftbD&)  Pozdrawiamy,  Zespół CEEB  https://CEEB.gov.pl/ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Krucza 38/42, 00-926, Warszawa, Poland  Możesz [anulować subskrypcję](https://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62b&m=B9pdN3&mc=9z&s=BlScwon&u=MDzn8&z=EE5SGvE&pt=unsubscribe) lub [zmienić dane kontaktowe](https://app.getresponse.com/change_details.html?x=a62b&m=B9pdN3&s=BlScwon&u=MDzn8&z=EJY3C1n&pt=change_details) w dowolnym czasie. | | |